MESA PARA COMEDOR MEDIDA 70X70.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE  CUADRO  ESTATAL |  |
| ÁREA  REQUIRIENTE: |  | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | 1. DIMENSIONES 70X70 X75 CMS ANCHO/PROFINDO/ALTO (+/- 3 CM). 2. BASE SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO FUNDIDO EN FORMA REDONDA 3. RESISTENCIA DE 300 KILOGRAMOS MÍNIMO. 4. PEDESTAL DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO EN 50 MM DE DIÁMETRO, ESPESOR 2 MM. 5. PARA USO A LA INTEMPERIE E INTERIOR 6. RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) 7. RESISTENTE AL AMBIENTE SALINO. 8. CUBIERTA MULTICAPA LAMINADA EN ALTA PRESIÓN (HPL) DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN. | | | | | |
| ACCESORIOS: | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
| N/A |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
| N/A |  | | | | |
| DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |