BANCA DE 4 PLAZAS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE  CUADRO  ESTATAL |  |
| ÁREA  REQUIRIENTE: |  | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | BANCA METÁLICA DE 4 PLAZAS.   1. PATAS Y BRAZOS LATERALES FABRICADOS EN LÁMINA TROQUELADA DE 1.2 MM DE ESPESOR Y SOLDADURA INVISIBLE EN ACABADO CROMO. 2. CON SOPORTE PARA RECIBIR LOS EXTREMOS DE LA TRABE SIN TORNILLOS VISIBLES. 3. CON REGATONES ATORNILLABLES DE ALTURA REGULABLE Y BASE AHULADA. 4. ACABADO EN UNA SOLA PIEZA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 16 MULTIPERFORADA PARA PERMITIR EL PASO DE LÍQUIDOS. 5. DISEÑO ERGONÓMICO. 6. METÁLICA, CROMADA Y PULIDA. 7. ESPESOR DE 15MM Y PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA COLOR GRIS. 8. CON DOBLEZ EN LOS EXTREMOS Y ESQUINAS PARA EVITAR FILOS. 9. SOPORTES LATERALES DE CADA ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN LÁMINA DE 2 MM DE ESPESOR CON UN ALMA DE BARRA DE ACERO MACIZO DE 4 MM DE ESPESOR QUE SIMULA UN TUBO OVALADO CON ACABADO EN CROMO. 10. TRABE HORIZONTAL INFERIOR PARA SOPORTAR LOS ASIENTOS FABRICADA EN PERFIL DE ACERO DE 80 MM X 40 MM Y 2 MM DE ESPESOR CON PLACAS SOLDADAS PARA ATORNILLAR LOS SOPORTES DEL ASIENTO Y TERMINADO DE LA PINTURA. 11. TUBO DE ACERO DE ALTA CALIDAD Y SOLDADURA DE MICROALAMBRE. 12. DIMENSIONES: 230 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 80 CM DE ALTURA (+/- 5 CM). | | | | | |
| ACCESORIOS: | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
| N/A |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
| N/A |  | | | | |
| DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |