ASPIRADOR GÁSTRICO PARA SUCCIÓN CONTINUA E INTERMITENTE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE |  | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. ASPIRADOR DISEÑADO PARA LA ASPIRACIÓN PROFESIONAL DE FLUIDOS CORPORALES, GASES, TEJIDOS O HUESOS DEL PACIENTE DURANTE O DESPUÉS DE LA CIRUGÍA. 2. CON BOMBA CAPACIDAD DE SUCCIÓN Y MÁXIMA CAPACIDAD DE VACIÓ ALCANZABLE EN UNOS POCOS SEGUNDOS, SIN NECESIDAD DE MANTENCIÓN. 3. UN CUADRO DE MANDOS FRONTAL. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
| 1 1 1 1 1 1 | * Frasco de recolección con sistema de Válvula de desagüe. * Tubos de Silicona autoclavable 8x14 + Conector Conico o 10-11-12mm * Filtro antibacterial e hidrofugo (para uso único por paciente) * Cable de Conexión con Enchufe tipo USA * Interruptor de pedal (se puede pedir aparte) * Sistema de Intercambio succión Electrónico de un frasco a otro (Change-Over system | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |